**MONTAVIMO/ĮRENGIMO DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS**

**(data)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas (paslaugų rezultatus priima):** | **\*Vykdytojas (paslaugų rezultatus perduoda):** |
| *Nurodomi pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (jeigu pareiškėjas įgaliojo kitą asmenį įgyvendinti Projektą) duomenys* | *Nurodomi paslaugas suteikusio Vykdytojo duomenys* |

|  |
| --- |
| **Paslaugos pavadinimas** |
| Montavimo/įrengimo darbai.*Būtina nurodyti įrengtos (-ų) elektromobilių įkrovimo stotelės (-ių) modelį, perduodamą prieigos (-ų) galią bei prieigų skaičių. Taip pat būtina nurodyti dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklio modelį, jei įrengiama stotelė (-ės) su dinaminiu galios valdymu .* |

**Paslaugų suteikimo adresai ir koordinatės:**turi būti nurodomas kiekvieno daugiabučio namo adresas, kurio gyventojai turės teisę naudotis, įrengtomis ant prie daugiabučio namo esančio apšvietimo stulpo (atramos) arba jame elektromobilių įkrovimo prieigomis ir atitinkamai tų apšvietimo stulpų koordinatės pagal Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94), pvz. *Gedimino 38 koordinatės 54° 41' 17.55", 25° 16' 20.68" >>> WGS 84 54.688209, 25.272411>>>LKS-94*

*SVARBU: atstumas nuo apšvietimo stulpo (atramos) iki daugiabučio namo, matuojamas vadovaujantis Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94) ir turi atitikti reikalavimus\*\*. Jeigu į matuojamą spindulį patenka tik dalis daugiabučio namo, laikoma, kad į spindulį patenka visas daugiabutis namas. Galima spindulio matavimo paklaida – iki 25 metrų.*

1. Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrina dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą.\*\*\*
2. Vykdytojas patvirtina, kad elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) įrengta pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis [Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AF8895BD875/asr) reikalavimais.
3. Vykdytojas perduoda Užsakovui darbus, o Užsakovas šiuos darbus priima. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas pateikiamas Užsakovui, kitas lieka Vykdytojui.

|  |  |
| --- | --- |
| **\*Vykdytojas:** | **Užsakovas:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parašas | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parašas |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vardas, pavardė | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vardas, pavardė |

*\*Vykdytojas gali būti tiek juridinis, tiek fizinis asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją bei teisę išrašyti montavimo/įrengimo darbų perdavimo-priėmimo aktą, t. y. fiziniai asmenys (vykdantys tokią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą) arba juridiniai asmenys (įmonės).*

*\*\*****Jeigu gyvenamojoje vietovėje, kurioje privati įkrovimo stotelė su prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, gyventojų skaičius viršija 50 tūkst. gyventojų*** *(vertinama pagal Oficialiosios statistikos portalo puslapyje* [*https://osp.stat.gov.lt*](https://osp.stat.gov.lt) *skelbiamą informaciją apie gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje 2022 metų pradžioje), JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekviena stotele su prieiga, įrengta ant apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, galės naudotis ne didesniu kaip 500 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) gyvenamąją vietą deklaravę daugiabučių namų gyventojai ir (ar) ne didesniu kaip 500 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) esančių butų daugiabučiuose namuose savininkai ir (ar) lengvųjų automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios įmonės;*

***Jeigu gyvenamojoje vietovėje, kurioje privati įkrovimo stotelė su prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. gyventojų*** *(vertinama pagal Oficialiosios statistikos portalo puslapyje* [*https://osp.stat.gov.lt*](https://osp.stat.gov.lt) *skelbiamą informaciją apie gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje 2022 metų pradžioje), JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekviena stotele su prieiga, įrengta ant apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, galės naudotis ne didesniu kaip 300 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) gyvenamąją vietą deklaravę daugiabučių namų gyventojai ir (ar) ne didesniu kaip 300 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) esančių butų daugiabučiuose namuose savininkai ir (ar) lengvųjų automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios įmonės.*

\*\*\**Įrašomas šis punktas, jeigu įrengiama elektromobilių įkrovimo stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija.*